南沙区城镇污水处理厂运行情况公示表（2024年12月）

| **污水处理厂**  **名称** | **设计规模**  **（万吨/日）** | **平均**  **处理量**  **（万吨）** | **进水COD**  **浓度设计标准（mg/l）** | **平均进水**  **COD浓度（mg/l）** | **进水氨氮**  **浓度设计标准（mg/l）** | **平均进水**  **氨氮浓度（mg/l）** | **出水**  **是否达标** | **超标项目**  **及数值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南沙污水处理厂** | **10** | **9.26** | **280** | **224** | **25.0** | **27.8** | **是** | **-** |
| **大岗净水厂** | **4** | **2.49** | **300** | **152** | **21.7** | **19.9** | **是** | **-** |
| **东涌净水厂** | **6** | **3.10** | **300** | **133** | **35.0** | **17.2** | **是** | **-** |
| **榄核净水厂** | **2** | **1.83** | **230** | **174** | **25.0** | **13.6** | **是** | **-** |
| **万顷沙污水处理厂** | **0.15** | **0.11** | **280** | **96.5** | **25.0** | **16.5** | **是** | **-** |
| **珠江工业园污水处理厂** | **1** | **0.59** | **320** | **130** | **30.0** | **27.3** | **是** | **-** |
| **灵山岛净水厂** | **3** | **1.42** | **220** | **114** | **25.0** | **18.4** | **是** | **-** |
| **十涌西污水处理厂** | **5** | **0.95** | **350** | **26.8** | **30.0** | **6.67** | **是** | **-** |
| **四涌西污水处理厂** | **1.5** | **1.11** | **300** | **143** | **30.0** | **23.4** | **是** | **-** |
| **横沥岛净水厂** | **2** | **0.15** | **220** | **67.5** | **25.0** | **13.2** | **是** | **-** |